{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,7,0],[2,6,7,6],[8,0,40,0],[8,6,40,6],[41,0,53,0],[41,6,53,6],[54,0,54,4]]}
["报价单"]
["项目","检测项目","数量（个）","次数","单价（元）","价格（元）","备注"]
["仪表比对","pH",2,12,null,{"$f":"E3*D3*C3","v":0},"1次/月，出具CMA检测报告和比对报告"]
[null,"水温",2,12,null,{"$f":"E4*D4*C4","v":0}]
[null,"CODCr",2,12,null,0]
[null,"NH3-N",2,12,null,0]
[null,"TP",2,12,null,0]
[null,"TN",3,12,null,0]
["地下水监测","监测井建设",1,"-",null,{"$f":"E9","v":0},"1、监测井满足《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）5.1要求，包括建设监测井、井口保护装置、标识要求、验收与资料归档要求等；\n2、采样检测严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）6 监测采样要求执行；\n3、1次/季度，出具CMA检测报告。"]
[null,"水位",1,4,null,0]
[null,"K+",1,4,null,0]
[null,"Na+",1,4,null,0]
[null,"Ca2+",1,4,null,0]
[null,"Mg2+",1,4,null,0]
[null,"CO32-",1,4,null,0]
[null,"HCO3-",1,4,null,0]
[null,"Cl-",1,4,null,0]
[null,"SO42-",1,4,null,0]
[null,"Ph",1,4,null,0]
[null,"氨氮",1,4,null,0]
[null,"硝酸盐",1,4,null,0]
[null,"亚硝酸盐",1,4,null,0]
[null,"挥发性酚类",1,4,null,0]
[null,"氰化物",1,4,null,0]
[null,"砷",1,4,null,0]
[null,"汞",1,4,null,0]
[null,"六价铬",1,4,null,0]
[null,"总硬度",1,4,null,0]
[null,"铅",1,4,null,0]
[null,"氟",1,4,null,0]
[null,"镉",1,4,null,0]
[null,"铁",1,4,null,0]
[null,"锰",1,4,null,0]
[null,"溶解性总固体",1,4,null,0]
[null,"高锰酸钾盐指数",1,4,null,0]
[null,"硫酸盐",1,4,null,0]
[null,"氯化物",1,4,null,0]
[null,"总大肠菌群",1,4,null,0]
[null,"细菌总数",1,4,null,0]
[null,"动植物油",1,4,null,0]
[null,"阴离子表面活性剂",1,4,null,0]
["河道监测","pH",1,3,null,0,"采样点位位于新村河入中心河河口处；（丰、枯、平水期各1次）；采样及监测严格按照HJ 91.2-2022执行；出具CMA检测报告。"]
[null,"CODCr",1,3,null,0]
[null,"BOD5",1,3,null,0]
[null,"SS",1,3,null,0]
[null,"NH3-N",1,3,null,0]
[null,"TN",1,3,null,0]
[null,"TP",1,3,null,0]
[null,"动植物油",1,3,null,0]
[null,"阴离子表面活性剂",1,3,null,0]
[null,"高锰酸盐指数",1,3,null,0]
[null,"溶解氧",1,3,null,0]
[null,"粪大肠菌群",1,3,null,0]
[null,"氟化物",1,3,null,0]
["合计"]